**山东第一医科大学附属青岛眼科医院**

**智慧安防系统（人脸测温通道及门禁）项目竞争性磋商文件**

1. **供应商须知**

**一、供应商资格**

1、在中国境内注册、具有能独立法人资格、能独立承担民事责任的合法企业；

2、参加本次招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、具有健全的财务会计制度和良好的财务状况报告，依缴纳税收和社会保障资金；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标采购活动。

5、具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

6、应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

7、在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）、信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）等网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

8、符合磋商文件中规定的其他实质性要求；

9、本项目不接受联合体投标。

**二、响应文件的编写**

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

1、响应文件的组成

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

响应文件由投标函、报价一览表、资格证明文件、商务文件、技术文件五部分组成。

**1.1 投标函部分**

1.1.1 法定代表人签署的投标函（详见附件）

**1.2 报价表**

1.2.1 报价一览表（详见附件）

**1.3 资格证明文件**

1.3.1 营业执照副本复印件（加盖公章）**（开标时提供原件备查）**；

1.3.2 法定代表人授权委托书（详见附件）；

1.3.4 财务状况报告的相关材料：**提供 2019年度或2020年度会计师事务所出具的年度财务报表或开户银行出具的资信证明复印件（加盖公章）；**

1.3.5 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：**投标人参加本次招标活动半年内任意一个月缴纳证明材料复印件（加盖公章）；**

1.3.6在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）、信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）网站查询的本投标人未被列入“失信被执行人名单”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的**截图（体现查询时间）**，**加盖投标单位公章；**

1.3.7 无违法违规声明（详见附件）；

1.3.8 无不良信用记录承诺函（详见附件）；

1.3.9投标人认为需要提交的其它文件。

**1.4 技术文件**

1.4.1对本项目总体要求的理解；

1.4.2技术方案；

1.4.3售后服务内容及保证措施；

**2、响应文件的编写方式**

2.1 响应文件按以上顺序装订成册，响应文件正本和副本用 A4 幅面的纸张打印复印。

2.2 “报价一览表”用 A4 幅面，竖版。

3、响应文件的密封及递交

3.1 响应文件的签署

供应商必须按竞争性磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本）、并在响应文件封面上加盖供应商单位公章。

3.2 响应文件的密封和标记

3.2.1 供应商应准备**八份**纸质响应文件，**一份正本和七份副本**。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正本和副本有差异，以正本为准。

3.2.2请供应商另外准备**壹份“报价一览表”单独密封**，与响应文件同时提交，在封面注明报价一览表、项目名称、项目编号、所投包号、供应商单位名称并加盖公章。

4、响应文件的递交

4.1 递交响应文件的地点和时间

按照磋商公告要求的时间和地点递交。

4.2 供应商代表必须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。采购人将拒绝接收在提交响应文件截止时间后送达的响应文件。如因竞争性磋商文件的修改推迟提交截止日期的，则按采购人通知规定的时间递交。

4.3 电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

4.4 对供应商提交的响应文件不予退还。

5、报价要求

5.1本项目为交钥匙工程，供应商的报价应包含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税费等全部费用。

5.2每一项目只允许有一个报价任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

5.3 响应文件的单价和金额应全部以人民币报出，报价中所有单价取小数点后两位，所有合价和总价精确到“元”。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.4 供应商应充分熟悉本项目与履行合同有关的各种情况，本文件不再对上述情况进行描述。

5.5供应商必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用供应商须全部承担。

6、无效报价

6.1 供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

6.1.1 未按规定报价；

6.1.2 报价超过采购控制价；

6.1.3响应文件未按竞争性磋商文件的规定签署或密封、盖章的；

6.1.4报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的；

6.1.5供应商资格不符合竞争性磋商文件要求，未按竞争性磋商文件要求提供资格、资质证明文件的；

6.1.6响应文件载明的付款方式不满足竞争性磋商文件规定且不能被采购人接受；

6.1.7不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求；

6.1.8法律、法规规定的其他情况。

6.2 供应商有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其磋商保证金。供应商给采购人造成损失的，应予以赔偿。

6.2.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

6.2.2 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料的；

6.2.3 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

6.2.4 供应商向采购人、磋商小组成员提供不正当利益；

6.2.5 在整个开标、评标过程中，供应商有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或恶意串通的；

6.2.6 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

6.2.7 法律、法规规定的其他情况。

1. **项目说明**
2. **项目概况**

组建医院测温通道，快速筛选体温异常者，并且将进入门诊人员信息统一保存，在当前疫情发展现状下成了搭建医院智慧管理平台必不可少的手段，同时为解决现有门禁分散，并且无法统一管理，无法存储和调阅进出数据的弊端，将统一整合门禁系统并纳入到一个平台进行管理。

1. **采购控制价：48.8万**
2. **设备清单**
3. **本部门禁设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼别 | 楼层 | 安装位置 | | 单双面 | 门禁机数量 | | |
| 人脸识别 | 刷卡 | 破碎按钮 |
| 1号楼 | 1层 | 东门 | | 单面 |  | 1 |  |
| 南门1 | | 单面 |  | 1 |  |
| 南门2 | | 单面 |  | 1 |  |
| 2层 | 客梯 | 西门 | 双面 | 2 |  | 1 |
| 客梯 | 东门 | 双面 |  | 2 | 1 |
| 手术梯 | 东门 | 双面 |  | 2 | 1 |
| 3层 | 手术梯 | 南门 | 双面 |  | 2 | 1 |
| 北走廊西门 | | 双面 | 2 |  | 1 |
| 4层 | 客梯 | 东门 | 双面 |  | 2 | 1 |
| 客梯 | 西门 | 双面 | 2 |  | 1 |
| 手术梯 | 南门 | 双面 |  | 2 | 1 |
| 5层 | 客梯 | 东门 | 双面 |  | 2 | 1 |
| 客梯 | 西门 | 双面 | 2 |  | 1 |
| 手术梯 | 南门 | 双面 |  | 2 | 1 |
| 6层 | 客梯 | 东门 | 单面 | 1 |  |  |
| 手术梯 | 东门 | 单面 | 1 |  |  |
| 7层 | 客梯 | 东门 | 单面 |  | 1 |  |
| 客梯 | 西门 | 单面 |  | 1 |  |
| 手术梯 | 东门 | 单面 |  | 1 |  |
| 8层 | 客梯 | 东门 | 单面 | 1 |  |  |
| 客梯 | 西门 | 单面 | 1 |  |  |
| 手术梯 | 东门 | 单面 | 1 |  |  |
| 9层 | 客梯 | 东门 | 单面 | 1 |  |  |
| 客梯 | 西门 | 单面 |  | 1 |  |
| 手术梯 | 东门 | 单面 |  | 1 |  |
| 10层 | 客梯 | 东门 | 单面 | 1 |  |  |
| 客梯 | 西门 | 单面 |  | 1 |  |
| 手术梯 | 东门 | 单面 |  | 1 |  |
| 11层 | 客梯 | 东门 | 单面 |  | 1 |  |
| 手术梯 | 东门 | 单面 |  | 1 |  |
| 12层 | 客梯 | 东门 | 单面 |  | 1 |  |
| 手术梯 | 东门 | 单面 |  | 1 |  |
| 2号楼 | 1层 | 东门 | | 双面 | 2 |  | 1 |
| 3号楼 | 1层 | 正门 | | 单面 | 1 |  |  |
| 合计 |  | | | | 18 | 28 | 12 |

1. **北部院区门禁设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装位置 | 数量 | 开门方式 |
| 1 | 医疗垃圾房 | 1 | 刷卡 |
| 2 | 污水站 | 1 | 刷卡 |
| 3 | 负一至地下室通道 | 2 | 刷卡 |
| 4 | 二楼检查室 | 2 | 刷卡 |
| 5 | 检验科 | 1 | 刷卡 |
| 6 | 更衣室 | 2 | 人脸识别+刷卡 |
| 7 | 特检（验配）侧门出口 | 2 | 人脸识别+刷卡 |
| 8 | 行政办公区 | 1 | 人脸识别+刷卡 |
| 9 | 检验科办公室 | 1 | 人脸识别+刷卡 |
| 10 | 信息机房 | 1 | 人脸识别+刷卡 |
| 11 | 干眼治疗室 | 1 | 人脸识别+刷卡 |
| 12 | 激光造影室 | 1 | 人脸识别+刷卡 |
| 小计 | | 16 | 刷卡门禁7台，人脸识别+刷卡门禁9台 |

1. **本部闸机设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼别 | 楼层 | 安装位置 | 闸机类型 | 闸机数量 | 备注 |
| 1号楼 | 1层 | 消防电梯前室 西门 | 摆闸左 | 1 | 进出一体机 |
| 摆闸右 | 1 |
| 2号楼 | 1层 | 门诊大厅 （转门北侧） | 摆闸左 | 1 | **3套自动进入闸机**  **1套人工通道（特殊情况使用）**  （1）消防应急疏散出口；（2）人工登记入口； |
| 摆闸中 | 2 |
| 摆闸右 | 1 |
| 手动控制道闸 （疏散方向对开隔断门） | 1 |
| 说明：进入闸机含人脸识别、验证、体温检测功能 | | | | | |

1. **北部院区闸机设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装位置 | 数量 | 设备 | 备注 |
| 1 | 入口 | 1 | 摆闸左 | **2套自动进入闸机**  **1套人工通道（特殊情况使用）**  （1）消防应急疏散出口；（2）人工登记入口；。 |
| 2 | 入口 | 1 | 摆闸右 |
| 3 | 入口 | 1 | 摆闸中 |
| 4 | 入口 | 1 | 手动按钮控制道闸 |

1. **其他设备**

为满足项目需求所需配备的前置机、交换机等设备、附件及系统管理软件等。

**四、实施周期：45日历日**

**五、技术要求**

**1、总体要求**

（1）通道必须具有人脸识别功能

进出人员必须要拍照留存，员工刷脸即可进入。

（2）通道必须要有身份证调阅绿码以及绿码查询和调阅身份证信息功能

应对疫情发展，打造智慧园区，通道须具备身份证阅读功能，并且在阅读身份证时能调出其健康码进行比对、留存，若非绿码，则禁止通行。为了防止冒用身份证，须有人证比对功能，即：刷身份证同时能调出其身份证信息进行比对。其次功能，扫描进入人员出示的绿码二维码，并能调出其身份证进行比对，若有效，则拍照留存数据库并且放行。

（3）能够通过扫健康码或读身份证获取通行码状态（绿码、黄码、红码），同时两种方式都能返回人员姓名、身份证号等信息在系统中保存；获取通行码状态及人员基本信息，如需要增加设备，其所需费用包含在本项目总费用中。

（4）通道须有测温功能

进出人员需要同时进行测温，若温度大于设定值，则禁止通行。

（5）门禁通道人脸信息要和测温通道共享

门禁人脸信息支持人员自主录入，避免大规模采集存在人员遗、信息错误等问题，且可与测温通道共同验证。

（6）后台数据库具有开放接口

生成并保存所有通过闸机人员的姓名、身份证号、通行码状态、体温等基本信息，数据库对医院开放接口，支持第三方系统调用；

（7）软件平台功能具备可扩展性，保障投入的整体性，防止重复零散投资。

要求系统平台可将门禁系统、测温通道进行整合，统一管理，并提供访客管理系统、停车场系统、餐厅一卡通系统等接口，要具备通过定制公众号进行访客预约访问，利用现有门禁搭建访客系统的功能。

**2、技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标项 | 功能要求 |
| 1 | 品牌 | 1. 需要国内一线产品品牌，上市企业优先 2. 拥有自主研发生产团队 3. 具有类似项目施工案例 |
| 2 | 硬件配置 | 1. 测温人脸识别一体机：7寸液晶触摸屏，Android系统，双目摄像机，识别距离0.5-1.5m。认证方式：支持人脸识别、刷卡、刷卡+人脸、人证比对，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别访客二维码；   接触式体温检测模块，实时体温监控  支持与省卫建委数据平台对接，实现健康码身份证双向数据互查。  人脸识别模组 双目宽动态摄像头，红外摄像头波长850nm  人脸识别率 在误识率为0.1%时，目标人正确识别率大于99%  识别时间 ≤2s（身份证+人脸）  白名单 只支持身份证号白名单功能，容量：由服务器设置  比对方式 人脸比对：1：1/1:N  通讯方式 RS485、TCP/IP、WIFI、Bluetooth 4.0  使用环境 工作温度：0-+50°C；工作湿度：<90%；   1. 二维码阅读器：采用CMOS传感器，支持自动感应识读一维二维条码.支持识读PDF417，Data Matrix，QR Code，汉信码，识别精度≥5mil 2. 身份证阅读器 读卡时间：<1S；读卡距离：0-3cm   4、闸机通道：  1)具有零位自检功能，方便用户维护及使用;  2)非法进入有报警提示功能；  3）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆门门自动锁死或报警;  4）红外防夹功能；  5）具有超时自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限；  6）统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理.  箱体材料：304 不锈钢 输入电源： AC220±10% V、50HZ;  工作电压：24V DC 驱动电机： 24V直流电机  开闸信号： 继电器干接点信号 通讯接口： RS232  5、服务器：2U双路标准机架式服务器，CPU：1颗intel至强列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz  内存：32G\*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存  硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘  阵列卡：SAS\_HBA卡, 支持RAID 0/1/10  PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽  网口：2个千兆电口  其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口  6、门禁控制器  支持硬件触发及事件触发，如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。  支持多人多组刷卡，如1个经理+3个值班员同时刷卡才允许进入。  支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。  支持APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域APB。  支持四门任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门。  采用真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突。  采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单。  采用高速1.0GHZ主频CPU,DDR2支持128MB容量,Flash支持256MB容量，嵌入式Linux操作系统。  具有反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能。  支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容指纹及各种卡片。  卡 容 量 10万  记录容量 10万  通讯方式 TCP/IP |
| 3 | 软件配置 | 1.平台须支持医院多场景应用，支持将健康码管控、门禁管理、测温档案、访客系统、停车场管控、监控平台等模块统一整合管理等功能；  2.平台最大支持用户≥10000个，支持同时在线≥5000个用户；需包含接入本次项目所有设备授权，需和山东省健康码平台对接实现健康码核验，并完成身份信息留存。  3.需支持统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证； |
|
|
|
| 4 | 架构 | 方案由前端设备、本地服务器平台和省卫健委平台组成。前端设备可根据需求自由选择，本地平台支持模块化部署，所有功能在一个软件平台安装运行，实现一个账号全部可控，按需开通； |
| 5 | 数据安全 | 疫情防控系统部署于医疗专网环境中，由本地服务器与加密前置一体机共同提供客户所需要的的功能，并且在前置一体机或者服务器任何一台故障时时保证人员凭绿码及身份证正常通行，维护院区正常接诊业务不受影响。 |
| 6 | 数据 | 智慧管理系统需支持记录系统所有的操作详细日志，包含操作用户、操作时间、操作IP、模块、操作对象、操作类型、操作内容、操作结果、耗时信息。  数据库对院方开放接口。 |
| 7 | 备份 | 系统要支持支持设置定时备份计划和立即手动备份两种数据库备份方式； |
| 8 | 高级功能 | 为避免系统分散，平台安装在一台服务器上进行集中管理。门禁信息录入支持员工通过app等方式自主录入，且信息与测温通道共享。 |
| 9 | 恢复功能 | 支持数据库备份恢复 可后期扩展将一台服务器数据同步备份到另一台服务器，避免由于服务器损坏而造成的数据损毁的现象 |
| 10 | 管理要求 | 可管理整个系统所有业务模块下事件记录。存放系统消息队列里的所有消息日志，主要包含与考勤审批流有关的消息。 支持新增新的证件名和删除证件名操作。  支持配置密码、连接数限制（最大登录数）、用户状态、角色、部门数据权限、区域数据权限、邮箱、姓名、指纹信息。 支持配置用户对应的角色拥有的各个模块菜单权限。 |
| 11 | 兼容性支持 | （1）多终端支持 支持网页版BS、H5、windows客户端; （2）浏览器兼容性：系统支持主流浏览器并且需要具备友好的兼容性（ie、火狐、edge、chrome、360、搜狗浏览器等），系统中所有应用的插件兼容各主流浏览器正常使用。 |
| 12 | 售后运维 | （1）项目终验完成提供1年的免费运维服务,提供详细的系统保修和售后服务体系说明，包括服务的对象、内容、方式、时间等 （2）实时故障响应 严重故障：15分钟响应，2小时解决； 紧急故障：15分钟响应，4小时解决； 限制故障：30分钟响应，8小时解决； 一般故障：30分钟响应，24小时解决 （3）实时技术支持 a) 接到要求时向招标方人员提供如何使用软件咨询； b) 为联网线路的7×24的全天候实时连通提供技术保障； c) 对应用系统的运行、维护提供7×24的实时技术支持； d) 应具备针对本项目的专业技术团队，负责对业务、系统等问题的响应、处理，具体处理时间需遵循故障响应中的要求。 （4）热线服务 a) 投标人应提供24小时服务热线电话、Email、随时回答招标人各种技术问题。 b）投标人要详细描述售后服务体系和具体响应流程 |

**六、实施要求**

1、系统在合同签订后通过验收前必须安排专业实施人员驻场实施，医院有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

2、供应商应全力与采购人配合，根据采购人详细需求，提交实施方案，保证系统按时、正常地投入运行。

3、双方签署最终验收文件时，成交供应商提交全套、完整的系统安装手册、配置、管理及维护的全面技术资料，以及系统使用说明书、计划总结、培训文档等资料，并有责任帮助整理、装订、归档。

4、培训要求

（1）在系统安装实施完成并正式交付采购人使用之前，负责培训相关操作使用人员，保证系统使用效果。

（2）培训目标：信息科技术人员经培训后应能熟练地掌握软件的维护工作并能及时排除软件故障；使用人员能熟练使用软件系统功能。

（3）供应商提供详细的培训计划、培训内容。

（4）供应商提供产品操作手册纸质文件和电子文件，方便用户学习和使用。

**七、售后服务要求**

**1、项目免费维保期1年，免费维保期从验收合格之日起算起。**

2、在当地有专业的售后服务工程师，提供 7 X 24 小时技术支持，为采购人提供及时的售后服务，解决采购人在系统使用中遇到的问题。

3、当系统出现故障时，供应商必须在 4 小时内响应，并提出相应的解决方案。系统发生任何主要问题，供应商应及时提供所必须的技术与其它支援；系统发生重大故障时，供应商技术人员必须 6小时内到达事故现场进行解决问题。

**八、其他要求**

**合同签订前，按照技术规格表中的要求提供原厂授权函和售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本原件）**

**九、付款方式**

合同签订后，甲方向乙方支付30%工程预付金，设备验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的95%，余5%作为质保金，质保期满一年后无质量问题一次性无息支付。

**第三章 评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审项目** | **评审因素** | **满分** |
| 报价 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其它报价得分=基准价÷最终报价×30 | 30分 |
| 企业业绩 | 自2019年2月至今已完成的同类项目，满分9分，本地实际案例可以参考为满分。 | 9分 |
| 响应情况 | 符合招标文件要求没有负偏离得15分，根据偏离情况对使用需求的影响程度，每项减1-3 分，超过三项本项不得分。 | 15分 |
| 技术性能 | 1、根据所投产品的整体技术性能是否符合采购需求，得0-3 分；  2、所投产品配置是否全面，得0-3 分；  3、根据所投产品后期使用成本高低，得0-3 分；  4、根据所投产品使用是否稳定、是否易于维护，得0-3 分；  5、根据所投产品是否配套和兼容，得0-3 分。 | 15分 |
| 产品技术先进性及特色 | 基准分0 分，在招标文件参数要求以外的经评标委员会成员共同认定  的，按其实用及重要程度：  1、产品具有特色技术，得0-5分；  2、产品具有创新技术，得0-5分；  3、产品具有技术的可升级性，得0-5分。 | 15分 |
| 功能验证 | 1、满足功能：身份证或绿码正常通行  2、满足功能：身份证反查绿码并在服务器留存。  3、满足功能：在园区内网中具有符合权限者即可查阅，设置，管理设备。  4、满足功能：平台具备可扩展性，至少包含，通道管理，监控平台管理，门禁管理，访客系统搭建，餐饮一卡通系统。  以上功能能有效提供验证系统截图的，每个加3分，没有或不满足不得分。 | 12分 |
| 服务支持 | 1、根据供应商的售后服务方案、服务保障能力等，得0-2分；  2、根据供应商的人员的配备、响应时间、技术支持、培训方案等，得0-3分； | 4分 |
| 合计 |  | 100分 |

**第四章响应文件附件部分格式**

附件一：封面

【正（副）本】

**响应文件**

包：第包

项目名称：

项目编号：

供应商全称（盖公章）：

二〇年月日

附件二

**投标函**

（采购人）：

经研究，我方决定参加贵单位组织的项目（项目编号：）的投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本七份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。

3、我方承诺：如中标，严格按照招标文件要求保质、保量完成本次服务工作，由此发生的一切费用由我方承担。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、履约保证金、中标服务费、公证费，遵守贵单位有关招标的各项规定。

6、我方的投标文件自公开报价之日起有效期为 90 日。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄。

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商单位（公章）

法定代表人签字：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

附件三

**法定代表人授权委托书**

（采购人）：

声明：我 \_\_（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，代表我公司参加项目招标活动。代理人负责投标业务、销售业务和结算业务，所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（盖章）

法定代表人签字：

年月日

附件四

**报价一览表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总报价（元） | 备注 |
| 总报价 | 大写：  小写： |  |
| 实施周期 | 日历日 |  |
| 质保期 | 年 |  |
| 对竞争性磋商文件的  认同程度 |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

年月日

附件五

**技术偏离表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：技术偏离需按照标书技术文件规定逐项列明，无偏离的写明“无”**

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

附件六

**商务偏离表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：商务偏离需按照标书商务条款规定逐项列明，无偏离的写明“无”**

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

附件七

**近三年同类业绩一览表**

**（2018年4月1日至今）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 合同签订时间 | 完工时间 | 合同金额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：近三年类似项目业绩，需提供合同复印件（正文部分不得覆盖），开标时提交原件备查（中标通知书、合同、验收报告三者缺一不可）。**

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年月日

附件八

**无违规违法声明**

（采购人）：

我公司承诺参加本次招标采购活动 3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方承担虚假响应的责任，中标无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

供应商名称：（公章）

年 月 日

附件九

**无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用）**

（采购人）：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1、被人民法院列入失信被执行人；

2、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、不符合政府采购法第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称：（公章）

年 月 日

附件十

**封面格式：**

|  |  |
| --- | --- |
| **响应文件**  **（正本）**  项目编号：  项目名称：  所报包号：  供应商名称（公章）：  地址：  邮编：  电话：  传真： | **响应文件**  **（副本）**  项目编号：  项目名称：  所报包号：  供应商名称（公章）：  地址：  邮编：  电话：  传真： |
| **报价一览表**  项目编号：  项目名称：  所报包号：  供应商名称（公章）： |

**封口格式：**

|  |
| --- |
| ………………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）……………………… |