山东第一医科大学附属青岛眼科医院北部院区电梯采购项目竞争性磋商文件

1. **供应商须知**

**一、供应商资格**

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的单位，有能力提供本次采购产品及服务；

2、投标人如为制造商，具有省级及以上质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》（须包括须包含乘客电梯B 级及以上）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级及以上（适用于旧版本证书）；或具有省级及以上特种设备安全监管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[电梯制造（含安装、修理、改造），须包括曳引驱动乘客电梯] （适用于新版本证书）。

3、投标人如为代理商，代理货物的制造商须符合上述对制造商的要求，并具有授权委托书。

4、提供的资格、资质证明文件真实有效；

5、具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标采购活动。

9、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

10、遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律、法规和规章；

11、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

12、符合磋商文件中规定的其他实质性要求；

13、本项目不接受联合体投标。

**二、响应文件的编写**

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

1、响应文件的组成

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

**响应文件由报价函、资格证明文件、报价文件、商务文件、技术**文件五部分组成。

**\*1.1 报价函部分**

1.1.1 法定代表人签署的报价函（详见附件）

**1.2 资格证明文件**

1.2.1 营业执照副本复印件、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》复印件，加盖公章**（开标时需提供原件）**；

1.2.2 法定代表人授权委托书原件（详见附件）；

1.2.3 供应商的财务状况报告的相关材料：**提供 2020 年度或2021年度会计师事务所出具的年度财务报表或开户银行出具的资信证明复印件（加盖公章）；**

1.2.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：**投标人参加本次招标活动半年内任意一个月缴纳证明材料复印件（加盖公章）；**

1.2.5在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）、信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）网站查询的本投标人未被列入“失信被执行人名单”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的**截图（体现查询时间）**，**加盖供应商单位公章；**

**1.2.6 无违法违规声明（详见附件）；**

1.2.7 无不良信用记录承诺函（详见附件）；

1.2.8供应商认为需要提交的其它文件。

**\*1.3 报价文件**

1.3.1 报价一览表（详见附件）

1.3.2报价明细表（货物/服务名称、品牌型号、数量、报价等，格式自拟）

**1.4商务文件**

1.4.1**供应商**资产状况、信誉、认证、综合实力等情况说明；

1.4.2质保期、付款方式等（不低于磋商文件要求）

1.4.3售后服务内容及响应措施；

**1.4.4供应商近三年（2019年8月1日至今）同类项目业绩表，加盖公章（详见附件）；**

1.4.5供应商认为需要提交的其他资料。

**1.5 技术文件**

1.5.1服务方案、技术说明、产品性能描述

**2、 响应文件的编写方式**

2.1 响应文件按以上顺序胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”。

2.2 响应文件正本和副本用 A4 幅面的纸张打印复印。

2.3 “报价一览表”用 A4 幅面，竖版。

3、响应文件的密封及递交

3.1 响应文件的签署

供应商必须按竞争性磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本）、并在响应文件封面上加盖供应商单位公章。

3.2 响应文件的密封和标记

3.2.1 供应商应准备**八份**纸质响应文件，**一份正本和七份副本**。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正本和副本有差异，以正本为准。

3.2.2请供应商另外准备**壹份“报价一览表”单独密封**，与响应文件同时提交，在封面注明报价一览表、项目名称、项目编号、所投包号、供应商单位名称并加盖公章。

4、响应文件的递交

4.1 递交响应文件的地点和时间

按照磋商公告要求的时间和地点递交。

4.2 供应商代表必须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。采购人将有权拒绝接收在提交响应文件截止时间后送达的响应文件。如因竞争性磋商文件的修改推迟提交截止日期的，则按采购人通知规定的时间递交。

4.3 电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

4.4 对供应商提交的响应文件不予退还。

5、报价要求

5.1报价应为供应商的响应文件中提出的各项支付金额的总和。

5.2 响应文件的单价和金额应全部以人民币报出，报价中所有单价取小数点后两位，所有合价和总价精确到“元”。为完成本项目而进行的合理支付均以人民币形式结算。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准

5.3 供应商应充分熟悉本项目与履行合同有关的各种情况，本文件不再对上述情况进行描述。

6、无效报价

6.1 供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

6.1.1 未按规定报价或报价超过采购控制价。

6.1.2 响应文件未按竞争性磋商文件的规定签署或密封、盖章的。

6.1.3 报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

6.1.4 供应商资格不符合竞争性磋商文件要求，未按竞争性磋商文件要求提供资格、资质证明文件的。

6.1.5 响应文件载明的付款方式不满足竞争性磋商文件规定且不能被采购人接受。

6.1.6不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求。

6.1.7法律、法规规定的其他情况。

6.2 供应商有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其磋商保证金。供应商给采购人造成损失的，应予以赔偿。

6.2.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。

6.2.2 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料的。

6.2.3 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

6.2.4 供应商向采购人、磋商小组成员提供不正当利益。

6.2.5 在整个开标、评标过程中，供应商有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或恶意串通的。

6.2.6 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

6.2.7 法律、法规规定的其他情况。

**第二章 项目说明**

**一、**本项目设备技术要求：

1、电梯位置：青岛眼科医院北部院区（青岛市李沧区大崂路1118号），数量1部。

2、招标控制价39.5万元。

3、电梯要求：上海三菱电梯品牌（或相当品牌）高端梯，曳引绳材质为钢丝绳或钢带。

4、部件要求：控制柜、曳引机、门机、安全钳、限速器等必须为原厂原品牌生产，不得采用代工或贴牌产品。

5、电梯技术要求：

1.速度：1.0 m/s

2.载重量：1600kg

3.控制方式：集选

4.井道尺寸(实际勘测为准)：2600\*2850mm（宽\*长）

5.机房：无机房

6.电梯轿厢尺寸：1400\*2400mm（宽\*长）

7.轿内净高：2400mm

8.轿内操纵箱：通高式操作箱LED显示

9.厅外召唤器：LED显示

10.开门方式及尺寸：中分式 1200\*2100mm(宽\*高）

11.顶层高度(实际勘测为准)：4400mm

12.底坑深度(实际勘测为准)：1600mm

13.层数：4层4站

14.控制系统：双32位CPU变压变频驱动控制技术

15.曳引机：永磁同步无齿轮曳引机

16.门机：永磁同步无齿轮门机

17.厅门材质：304发纹不锈钢，厅门不得采用喷漆钢板+外包不锈钢形式。不锈钢厚度≥1.5mm

18.轿厢：304发纹不锈钢，不得采用喷漆钢板+外包不锈钢形式。

19.轿顶：LED高档轿顶（需方确定图案）

20.地面：PVC真石地板

21.按钮材质：发纹不锈钢

22.电压：动力380V，照明220V

23.主副导轨：实心导轨

24.电梯功能：

|  |
| --- |
| 次层停靠 过电流保护 超载报警 超速保护 电机过热保护 过电压保护 |
| 电源故障保护 上电再平层 重复关门 本层再开门 逆行保护 选层器修正 |
| 安全停靠 停层开门 逆变装置高温检测 终端强制减速 过低速保护 |
| 电梯受阻失速保护 制动器冗余保护 操纵箱微机异常处理 轿内反向指令消除 |
| 关门保护 轿内运行方向指示 层站运行方向指示 关门按钮响应指示 换向重开门 |
| 门负载检测 开门按钮响应指示 开门受阻控制 开门保持时间自动调整 关门力矩控制 |
| 轿厢应急照明 即时关门 故障自诊断 警铃 电气安全回路保护 层高自测定 |
| 层站召唤自动登记 检修操作 层站微机异常处理 层站运行控制开关 多方通话装置 |
| 强制关门 称重启动 电梯不启动报警 消防运行、视频线缆、风扇照明自动关闭 |
| 安全触板和光幕保护功能 人工控制运行功能 误操作人工消除 |
| 语音报站装置 三面扶手 半身镜 残疾人操作箱 |

6、质保期：验收合格后2年，质保期内免费每月提供两次维保。

**二、技术要求**

2.1其它要求：

2.1.1供应商应保证电梯在正常使用的情况下，使用寿命为不低于15年。且15年内所有部件可以购买到。

2.1.2必须由厂家提供质保期内的售后服务和技术支持。质保期内出现故障工程师及时响应，30分钟到达现场，并提供最近的维保站地址。

2.1.3电梯施工项目必须首先保证安全并有全套的施工规范和监督机制，中标单位必须无条件遵循现行国家法律法规对电梯生产、安装、调试、验收、售后服务等全程的国家强制要求，施工过程中的任何安全事故全部由中标单位自行承担。

2.1.4提供详细的服务范围、服务承诺及保修期限，提供24小时急修服务。

2.1.5 供方应配合需方到当地政府部门登记及验收，确保验收合格。

2.2施工要求

施工期间，不得影响正常办公，必要时需夜间施工。

2.3 安装要求

2.3.1 供货期限：签订合同之日起40日历天内供货完毕。

2.3.2 安装期限：30天/台，最终安装日期以需方书面通知为准。

2.4 付款要求：

合同签订后，需方支付合同金额60%的预付款，电梯安装完毕，当地政府部门验收合格后，需方向供方支付至合同金额的95%，质保期结束后，需方无息支付合同金额5%的质保金。

1. **评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 分数 | 评分标准 |
| 商务部分（30分） | 最终报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为资格审查合格的所有投标单位报价）。 |
|  |
| 技术部分（70分） | 响应情况 | 10分 | 基础分为5分。优于招标文件实质性要求的，每有1项加1分，最高加3分。对非实质性要求，每出现1条正偏离，加1分，最高加2分。每出现1条负偏离，扣除基础分3分，出现3条及以上负偏离的，响应情况项不得分。 |
| 质量性能 | 10分 | 产品的性能先进、技术成熟，得3-0分；产品的市场占有率高，得2-0分；品牌信誉度好，得2-0分；产品的配备备件和备选配件价格低，得2-0分；产品质量安全可靠，得1-0分。 |
| 关键技术环节 | 25分 | 曳引驱动系统性能：评价投标机型在曳引机、制动装置的特性及集成情况，优：5分；良：2-0分；控制柜控制系统性能及集成情况评价。优：5分；良：2-0分；门机及门保护系统性能及集成情况：评价投标机型在门机系统及门保护系统方面所选用的产品特性、功能特点及集成情况。优:4分；良：2-0分；安全保护配置及特性情况评价。优：4分；良：2-0分；曳引钢丝绳性能及情况评价。优：4分；良：2-0分；根据所投产品的技术指标、性能、品牌知名度等综合评价：优：3分；较好：1-0分。 |
| 施工以及供货方案 | 15分 | 按招标文件要求提供施工/供货方案，得3分；根据施工/供货方案的合理性、可行性、实用性、完善性、现场测试情况等进行评价，4-0分；电梯的安装组织措施、施工人员、施工进度计划合理进行评价，4-0分；根据投标人提供的售后服务培训情况及操作手册进行评价，4-0分。未按招标文件要求提供相关方案的此项不得分；不满足招标文件工期/供货期要求的为无效投标。 |
| 售后服务方案 | 10分 | 对服务方案（包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、培训、技术指导等）进行评价，得10-0分。 |

**第三章 响应文件附件部分格式**

附件一 ：首页

【正（副）本】

**响应文件**

包号：

项目名称：

项目编号：

供应商单位全称（盖公章）：

二〇 年 月 日

附件二

**报价函**

（采购人）：

经研究，我方决定参加贵单位组织的 项目（项目编号： ）的磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本七份。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。

3、我方承诺：如中标，严格按照磋商文件要求保质、保量完成本次服务工作，由此发生的一切费用由我方承担。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意按磋商文件规定交纳投标保证金、履约保证金、中标服务费、公证费，遵守贵单位有关招标的各项规定。

6、我方的磋商文件自公开报价之日起有效期为 90 日。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄。

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人单位全称（公章）

法定代表人签字：

 日期： 年 月 日

附件三

**法定代表人授权委托书**

（采购人）：

声明：我 \_\_ （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人，代表我公司参加 项目招标活动。代理人负责投标业务、销售业务和结算业务，所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

法定代表人身份证复印件（正反面）

授权代理人身份证复印件（正反面）

日期： 年 月 日

附件四

报价一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目内容 | 总报价人民币元 | 备注 |
| 总报价 | 大写：小写： |  |
| 质保期 |  |  |
| 竞争性磋商文件响应程度 |  |  |

注：报价价格包括运输、安装、调试及在验收合格前所发生的一切费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字、盖章）

日期： 年 月 日

附件六

**近三年同类业绩一览表**

**（2019年8月1日至今）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位名称 | 项目地址 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：近三年同类项目业绩，需提供完整的合同复印件（正文部分不得覆盖）。**

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： 年 月 日

附件七

**无违规违法声明**

（采购人）：

我公司承诺参加本次招标采购活动 3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方承担虚假响应的责任，中标无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

供应商全称：（盖单位公章）

日期： 年 月 日

附件八

**无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用）**

（采购人）：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1、被人民法院列入失信被执行人；

2、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、不符合政府采购法第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照磋商文件规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商全称：（盖单位公章）

日期： 年 月 日

附件九：

**响应偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条款 | 响应文件条款 | 说明 |
| 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

授权代理人签字： 日期: 年 月 日

附件十：

**封面格式：**

|  |  |
| --- | --- |
| **响应文件****（正本）**项目编号：项目名称：所报包号：供应商名称（公章）：地址：邮编：电话：传真： | **响应文件****（副本）**项目编号：项目名称：所报包号：供应商名称（公章）：地址：邮编：电话：传真： |
| **报价一览表**项目编号：项目名称：所报包号：供应商名称（公章）： |

**封口格式：**

|  |
| --- |
| ………………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）……………………… |