**山东省眼科验光配镜中心胶州分中心柜台设计制作项目**

**竞争性磋商文件**

1. **供应商须知**

**一、供应商资格**

1、在中国境内注册、具有能够独立承担民事责任的企业，具有合法有效的营业执照；

2、提供的资格、资质证明文件真实有效；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标采购活动。

8、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

9、遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律、法规和规章；

10、符合磋商文件中规定的其他实质性要求；

11、本项目不接受联合体投标。

**二、响应文件的编写**

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

**1、响应文件的组成**

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

**响应文件由报价函、资格证明文件、报价文件、商务文件、技术文件五部分组成。**

**\*1.1 报价函部分**

1.1.1 法定代表人签署的报价函（详见附件）

**\*1.2 资格证明文件**

1.2.1 营业执照副本复印件（加盖公章）**（开标时提供原件）**；

1.2.2 法定代表人授权委托书（详见附件）；

1.2.3 财务状况报告的相关材料：**提供2019年度会计师事务所出具的年度财务报表或基本户开户银行出具的资信证明复印件（加盖公章）；**

1.2.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：**投标人参加本次招标活动半年内任意一个月缴纳证明材料复印件（加盖公章）；**

1.2.5在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）、信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）网站查询的本投标人未被列入“失信被执行人名单”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的**截图（体现查询时间）**，**加盖供应商单位公章；**

1.2.6无违法违规声明（详见附件）；

1.2.7无不良信用记录承诺函（详见附件）；

1.2.8磋商文件其它规定或者投标人认为提交其他文件或资料。

**\*1.3报价文件（详见附件）**

1.3.1 报价一览表

1.3.2 分项报价明细表

**1.4商务文件**

1.4.1供应商资产状况、信誉、认证、综合实力等情况说明；

**1.4.2近2年（2018年7月1日至今）同类项目业绩表，加盖供应商公章（详见附件）；**

1.4.3磋商文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

**1.5技术文件**

1.5.1 设计方案（包括但不仅限于效果图）；

1.5.2证明项目的合格性和符合磋商文件规定的技术资料；

证明项目与磋商文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：

1.5.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明并保证所供货物必须是全新的、未使用过的合格产品；

1.5.2.2保证货物在质保期内正常、连续使用所必须的备品备件和专用工具清单；

1.5.2.3所报货物的规格型号、详细配置、主要技术指标及性能、图片、合格证书、检验报告（必须与所投货物一致）等详细资料；

1.5.2.4主材、辅材、配件等产品合格证书、检测报告等技术文件

1.5.3售后服务承诺及优惠条件；

1.5.4供应商认为应介绍或者提交的资料和文件。

**2、 响应文件的编写方式**

2.1 响应文件按以上顺序胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”。

2.2 响应文件正本和副本用 A4 幅面的纸张打印复印。

2.3 “报价一览表”用 A4 幅面，竖版。

**3、响应文件的密封及递交**

3.1 响应文件的签署

供应商必须按竞争性磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本）、并在响应文件封面上加盖供应商单位公章。

3.2 响应文件的密封和标记

3.2.1 供应商应准备**六份**纸质响应文件，**一份正本和五份副本**。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正本和副本有差异，以正本为准。

3.2.2请供应商另外准备**壹份“报价一览表”单独密封**，与响应文件同时提交，在封面注明报价一览表、项目名称、项目编号、所投包号、供应商单位名称并加盖公章。

**4、响应文件的递交**

4.1 递交响应文件的地点和时间

按照磋商公告要求的时间和地点递交。

4.2 供应商代表必须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。采购人将拒绝接收在提交响应文件截止时间后送达的响应文件。如因竞争性磋商文件的修改推迟提交截止日期的，则按采购人通知规定的时间递交。

4.3 电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

4.4 对供应商提交的响应文件不予退还。

**5、报价要求**

5.1 供应商报价应为含税全包价，包含提供货物及服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

5.2供应商应按货物清单中列出的项目填报单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。每一项目只允许有一个报价，供应商未填单价或总价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

5.3 供应商应充分熟悉本项目与履行合同有关的各种情况，本文件不再对上述情况进行描述。

**6、无效报价**

6.1 供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

6.1.1 未按规定报价。

6.1.2报价超过采购控制价。

6.1.3响应文件未按竞争性磋商文件的规定签署或密封、盖章的。

6.1.4报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

6.1.5供应商资格不符合竞争性磋商文件要求，未按竞争性磋商文件要求提供资格、资质证明文件的。

6.1.6响应文件载明的付款方式不满足竞争性磋商文件规定且不能被采购人接受。

6.1.7不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求。

6.1.8法律、法规规定的其他情况。

6.2 供应商有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其磋商保证金。供应商给采购人造成损失的，应予以赔偿。

6.2.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。

6.2.2 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料的。

6.2.3 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

6.2.4 供应商向采购人、磋商小组成员提供不正当利益。

6.2.5 在整个开标、评标过程中，供应商有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或恶意串通的。

6.2.6 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的。

6.2.7 法律、法规规定的其他情况。

1. **项目说明**

**一、项目概况**

1、胶州分中心位于胶州市寺门首路128号文澜阁小区7号楼110/111号网点，建筑面积345.38平方，本次设计制作内容为高柜、低柜、导诊台、收银台、洗手台、塑形镜验配台、加工室台面、弱视训练桌等，要求为环保材料、满足正常使用需求，利于后期搬动二次使用为原则。

2、采购控制价：15万元**（报价超过采购控制价，其投标无效）**

3、工期：15日历日

4、质保期：1年

5、效果图具体要求以踏勘现场为准。

**二、设计要求**

满足基本使用需求、简洁大方、保证柜台展示产品光亮度、利于搬动，节能环保。

**三、功能要求**

要求柜台能够锁闭、钢化玻璃、柜台内有射灯或LED环形光带保证亮度、柜台灯箱为卡布灯箱、柜台电源独立控制。

**四、主材要求**

1、高密度板：环保E0级 参考品牌: 吉象或同档次

3、电线缆：BV 参考品牌：长城 阳谷 国标

4、开关插座：86 参考品牌：西门子或同档次

5、灯具：筒灯 LED灯条 参考品牌：欧普或同档次

6、家具漆：净味环保，参考品牌：嘉宝莉或同档次

7、五金洁具：参考品牌：惠达或同档次

1. **货物清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **要求** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 一楼高柜 | E0级高密度水洗板，净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲液压，导轨带缓冲功能，钢化玻璃门。镜面304不锈钢包边 | W1600\*H2700\*D400 | 平方 | 23 |
| 2 | 一楼柜台1 | E0级高密度水洗板，净味烤漆.五金，加宽导轨带缓冲功能。钢化玻璃无痕粘接，配置型材LED硬灯条高亮白光。带底柜 | W1500\*H900\*D600 | 米 | 9.5 |
| 3 | 一楼柜台2 | E0级高密度水洗板，净味烤漆.五金，加宽导轨带缓冲功能。钢化玻璃无痕粘接，配置型材LED硬灯条高亮白光。不带底柜 | W1200\*H900\*D600 | 米 | 9.6 |
| 4 | 一楼收银台 | E0级高密度水洗板，净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲不锈钢，加宽导轨带缓冲功能。 | W800\*H900\*D600 | 个 | 1 |
| 5 | 一楼导服台 | E0级高密度水洗板，净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲不锈钢，加宽导轨带缓冲功能。 | W1800\*H900\*D600 | 个 | 1 |
| 6 | 一楼隐形眼镜试戴台 | E0级高密度水洗板，净味烤漆.品牌五金，合页为阻尼缓冲不锈钢，白色石英石台面。 | W2000\*H800\*D600 | 米 | 2 |
| 7 | 一楼洗手台 | E0级高密度水洗板，净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲不锈钢，白色石英石台面。洁具 | W1000\*H800\*D600 | 个 | 1 |
| 8 | 二楼眼镜操作台 | E0级高密度水洗板，净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲不锈钢，白色石英石台面。洁具 | W2500\*H800\*D600 | 米 | 2.5 |
| 9 | 二楼眼镜展示台 | E0级高密度水洗板，净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲不锈钢，白色石英石台面。 | W3700\*H800\*D400 | 米 | 3.7 |
| 10 | 二楼电脑桌 | E0级高密度水洗板，净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲不锈钢。 | W800\*H800\*D400 | 个 | 2 |
| 11 | 二楼隐形眼镜试戴台 | E0级高密度水洗板，净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲不锈钢，白色石英石台面。洁具 | W5000\*H800\*D600 | 米 | 5 |
| 12 | 二楼柜台2 | E0级高密度水洗板，净味烤漆.五金，加宽导轨带缓冲功能。钢化玻璃无痕粘接，配置型材LED硬灯条高亮白光。不带底柜 | W1200\*H900\*D600 | 米 | 7.2 |

**需注明主材品牌。**

**六、其他要求**

1、付款方式：合同签订后支付合同款的30%，货物安装验收合格后支付至合同款的95%，余款作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。

1. **评分标准**

|  |  |
| --- | --- |
| **内 容** | **评分原则** |
| 报价（35分） | 满足磋商文件要求且投标价格最低的最终报价为评标基准价，其 价格分为满分（35 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式 计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价)×35×100%。 |
| 企业业绩（10分） | 投标人 2018 年 7 月 1 日后签订的同类项目业绩，每提供一份得2分，最高得10分**（业绩证明需提供合同及竣工验收证明原件，二者缺一不可，否则不得分）。** |
| 资信及履约能力（5分） | 综合考虑投标人财务状况、资信情况、同类工程质量/产品供货履约能力等方面的情况，得1-5分。 |
| 产品配置、技术性能（30分） | 根据投标人所提供产品配置、技术性能情况及对招标文件技术要求的响应程度酌情打分，优25-30分、良12-24分、一般2-11分。 |
| 产品设计及质量（10分） | 依据投标产品的设计方案酌情打分。优8-10分、良5-7分、一般1-3分。 |
| 售后服务（5分） | 根据投标人售后服务方案（包括服务人员的配备、安装调试、响应程度、解决问题能力等），由磋商小组酌情打0-5分。 |
| 优惠条件及合理化建议（5分） | 根据投标人提交的优惠条件及合理化建议，酌情打0-5分。 |
| 合计 | 100分 |

**第四章 响应文件附件部分格式**

附件一 ：首页

【正（副）本】

**响应文件**

包号：

项目名称：

项目编号：

供应商单位全称（盖公章）：

二〇 年 月 日

附件二

**报价函**

（采购人）：

经研究，我方决定参加贵单位组织的 项目（项目编号： ）的磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。

3、我方承诺：如中标，严格按照磋商文件要求保质、保量完成本次服务工作，由此发生的一切费用由我方承担。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按磋商文件规定交纳投标保证金、履约保证金、中标服务费、公证费，遵守贵单位有关招标的各项规定。

6、我方的磋商文件自公开报价之日起有效期为 90 日。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄。

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称（公章）

法定代表人签字：

 日期： 年 月 日

附件三

**法定代表人授权委托书**

（采购人）：

声明：我 \_\_ （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人，代表我公司参加 项目招标活动。代理人负责投标业务、销售业务和结算业务，所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（盖章）

法定代表人签字：

法人、授权代理人身份证复印件（正反面）

日期： 年 月 日

附件四

**报价一览表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目内容 | 总报价人民币 | 备注 |
| 总报价 | 大写：小写： |  |
| 工期 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 磋商文件响应程度 |  |  |

注：投标人报价价格包括运输、安装、调试及在验收合格前所发生的一切费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字、盖章）

日期： 年 月 日

附件五

**分项报价明细表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： |
|  | 小写： |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）

日期： 年 月 日

附件六

**近2年同类业绩一览表**

**（2018年7月1日至今）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位名称 | 项目地址 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：：近2年同类项目业绩，需提供完整的合同复印件。**

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： 年 月 日

附件七

**无违规违法声明**

（采购人）：

我公司承诺参加本次招标采购活动 3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方承担虚假响应的责任，中标无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

供应商全称：（盖单位公章）

日期： 年 月 日

附件八

**无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用）**

（采购人）：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1、被人民法院列入失信被执行人；

2、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、不符合政府采购法第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照磋商文件规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商全称：（盖单位公章）

日期： 年 月 日

附件九：

**封面格式：**

|  |  |
| --- | --- |
| **响应文件****（正本）**项目编号：项目名称：所报包号：供应商名称（公章）：地址：邮编：电话：传真： | **响应文件****（副本）**项目编号：项目名称：所报包号：供应商名称（公章）：地址：邮编：电话：传真： |
| **报价一览表**项目编号：项目名称：所报包号：供应商名称（公章）： |

**封口格式：**

|  |
| --- |
| ………………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）……………………… |