**中海一里城职工公寓家具明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术指标参数要求 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 床 | 1500\*2000\*400 | 1. 床屏、床枉、床铺板采用国家级环保中纤板/颗粒板（需提供2023年检测报告），防虫蛀，防潮，胀缩性小，握钉力强，表面光滑，无毛刺，激光封边，平整美观、饱和度高；无溢胶漏胶，环保耐用；
2. 五金件：钢制,采用的两层的镀镍工艺技术处理,拥有超强的防腐蚀性,海蒂诗，百隆，悍高等知名品牌
3. 床垫：配同尺寸厚度为50mm优质棕纤维弹性床垫；软硬适中，防霉防菌；经30000次耐久性试验后，无损坏，要求国内知名品牌
 | 张 | 6 |
| 2 | 衣柜 | 以实际测量为准 | 1. 基材：采用国家级环保中纤板/颗粒板（需提供2023年检测报告），防虫蛀，防潮，胀缩性小，握钉力强，表面光滑，无毛刺，激光封边，平整美观、饱和度高；无溢胶漏胶，环保耐用；
2. 五金件：钢制,采用的两层的镀镍工艺技术处理,拥有超强的防腐蚀性,海蒂诗，百隆，悍高等知名品牌
 | 组 | 6 |
| 3 | 书桌、吊柜 | 以实际测量为准 | 组 | 6 |
| 4 | 沙发 | 3.1米L型 | 1. 工艺：实木框架，牢固支撑工艺；蛇形高锰钢，经受60000+按压测试，强韧回弹，结构贴合护腰工艺，满足不同身形护腰需求，环保水性胶，安全无异味，健康无甲醛
2. 饰面：优质真皮，天然皮孔和皮纹，细致透气，手感柔和，弹性超强
3. 海绵:高回弹海绵，密度35左右，每立方米海绵的重量达到25公斤以上,具有优良的机械性能，较好的弹性。压缩负荷大，耐燃性，透气性好。
4. L型沙发，可坐可躺，配备抱枕，知名品牌家居
 | 组 | 2 |
| 5 | 茶几 | φ600 | 1. 饰面：12mm岩板，防霉防潮，防渗透，防火耐高温，耐刮磨，易冲洗不褪色
2. 框架：优质实木，优质环保水基型胶粘剂横向拼接；木材含水率8%-12%，木材稳定性好；四周边角倒圆处理。抽屉内部板、背板采用优质实木板，结构稳定性高
3. 餐桌配备4把座椅，茶几，电视柜，餐桌，沙发风格匹配
4. 基材：采用国家级环保中纤板/颗粒板（需提供2023年检测报告），防虫蛀，防潮，胀缩性小，握钉力强，表面光滑，无毛刺，激光封边，平整美观、饱和度高；无溢胶漏胶，环保耐用；
5. 五金件：钢制,采用的两层的镀镍工艺技术处理,拥有超强的防腐蚀性,海蒂诗，百隆，悍高等知名品牌
 | 个 | 2 |
| 6 | 柜子 | 2400\*400\*380 | 个 | 2 |
| 7 | 餐桌 | 1600\*800\*750 | 套 | 2 |
| 8 | 柜子 | 2660\*400\*2600 | 组 | 2 |
| 9 | 办公椅 | 常规尺寸 | 1. 背+扶手pp加纤，加厚双层网+座面科技布，高密度高回弹切割定型棉，加厚2.5中班蝴蝶地盘，100下沉5三级电镀气杆，320mm精抛电镀脚，50mmpu静音轮
2. 防磨垫：800\*1200，仿真皮科技绒面，高密硅藻泥吸水，橡胶底，防滑易清洗柔软舒适，每把椅子配备一个
 | 把 | 6 |